|  |  |
| --- | --- |
| najava storitev (čas + materialni stroški), (mail?) | |
| priprava opreme (orodje, merilniki, …) čas | |
| prihod do uporabnika (potni stroški, čas, vzpostavitev pogojev za delo … ) | |
| **KN**  Preveriti:  -ali je prostor za namestitev KN skladen s predpisi, (katerimi?)  - ali je KN vgrajena skladno s projektno in tehnično dokumentacijo,  - ali je namestitev KN skladna predpisi, (katerimi?)  - ali je oskrba z zgorevalnim zrakom skladna s projektno in tehnično dokumentacijo ter predpisi, (katerimi?)  - če je kurilna naprava v bivalnih prostorih, ali je tako urejeno prezračevanje, morebitna izvedba v skupni dimnik z drugo kurilno napravo na drugačno gorivo, delovanje nape…, da ne more priti do nevarnosti za zdravje in življenje stanovalcev,  - ali je zalogovnik goriva požarno varen in ali ima urejeno prestrezanje goriva v primeru izlitja,  - | **Dimovodna naprava**  Preveriti:  - skladnost naprave s projektno in tehnično dokumentacijo, - skladnost naprave s predpisi, (katerimi?)  - skladnost naprave s karakteristikami, (katerimi?)  - ustreznost vleka za KN,  - prisotnost zožitve svetlega preseka dimniške tuljave,  - plinostesnot naprave,  - ali so odprtine za čiščenje, vzdrževanje in pregledovanje naprave skladne s prepisi, (katerimi?)  - ali so odmiki naprave od gradbenih elementov iz gorljivih materialov skladni s predpisi,  - ali je lega ustja skladna s predpisi, (katerimi?)  - dostopnost merilih mest,  - ali so merilna mesta skladna s predpisi, (katerimi?)  - brezhibnost delovanja varovala vleka in varnostih naprav vgrajene naprave,  - morebitno pritrjenost drugih elementov na napravo (antene, zastave, obešala…)  **V primeru zamenjave dimniške tuljave:**  - ali so odprtine, narejene obstoječi dimniški jašek, zaprte,  - ali so v prostoru med obstoječim dimniškim jaškom in novo dimniško tuljavo tujki ali je čiščenje dimnika načrtovano s strehe, vendar ni omogočen varen dostop do ustja dimnika,  - ali je urejen odvod kondenza iz dimnika,  - ali je lega ustja dimnika glede na streho ustrezna (naklon, sleme, ovire…), da ni nevarnosti za vdiranje plinov v bivalne prostore,  - ali so čistilne odprtine na povezovalnem kosu med kurilno napravo in dimnikom vgrajene/dostopne |
| Izstavitev delovnega naloga in računa. Za neoporečno vgrajene naprave, dimnikarska služba izda pozitivno poročilo o prvem pregledu, za oporečno vgrajene, pa negativno poročilo z navedbo razlogov, zakaj pozitivnega poročila ni bilo možno izdati. | |
| Opozorilo uporabniku ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih | |
| Vrnitev od uporabnika oz. odhod do drugega uporabnika | |
| Vpis storitev v evidenco | |
| Morebitna prijava inšpektorju | |
| Računovodske storitve | |

PRVI PREGLED