|  |
| --- |
| **Obseg rednega pregleda** |
|  |
| **Mala kurilna naprava** Preveriti : ─ stanje male kurilne naprave (deformiranost, poškodbe, korozija, ustreznost spojev),─ stanje kurišča in poti produktov zgorevanja,─ funkcionalnost oskrbe z zgorevalnim zrakom ali prezračevanja prostora, namestitve (odprtine, zračni vodi, lopute, rešetke),─ delovanje varnostnih naprav,─ ustreznost tlačnih pogojev v prostoru namestitev, kadar je to potrebno,─ spremembe in stanje prostora namestitve,─ ustreznost spoja med malo kurilno napravo in povezovalnim dimovodom ali dimovodno napravo,─ funkcionalnost merilne odprtine,─ funkcionalnost čistilnih odprtin in morebitnih tesnil,─ vplive morebitnih drugih naprav na obratovanje male kurilne naprave,─ predhodni zapisnik o rednem pregledu,─ ali iz informacije uporabnika dimnikarskih storitev izhaja, da je bila mala kurilna naprava rekonstruirana ali drugače spremenjena ali da je v stavbo vgrajena nova mala kurilna naprava,─ vrsto goriva v uporabi,─ ustreznost lesnega goriva,─ skladnost z zapisnikom o prvem pregledu,─ delovanje javljalnika ogljikovega oksida oziroma potreba po namestitvi, kjer je zahtevan s predpisi,─ morebitno namestitev nove ali rekonstrukcijo obstoječe male kurilne naprave,─ ali stanje male kurilne naprave zahteva izredni pregled. | **Dimovodna naprava**Preveriti:─ svetli presek dimovodne tuljave,─ prehodnost dimovodne tuljave,─ morebitne deformacije ali poškodbe, korozijo, pritrjenost, vlago,─ odmike dimovodne naprave od gorljivih materialov,─ ustreznost nadstrešnega dela dimovodne naprave,─ funkcionalnost zračnih kanalov za namensko prezračevanje dimovodne tuljave, kadar je to zahtevano,─ stanje morebitnega zaščitnega plašča ali obloge dimovodne naprave,─ funkcionalnost odvoda kondenzata,─ delovanje vleka in varnostnih naprav,─ funkcionalnost opreme dimovodne naprave,─ ali iz informacije uporabnika dimnikarskih storitev izhaja, da je bila dimovodna naprava rekonstruirana ali drugače spremenjena ali da je v stavbo vgrajena nova dimovodna naprava,─ funkcionalnost čistilnih odprtin in pogojev za neovirano in varno opravljanje dimnikarskih storitev,─ ali iz informacije uporabnika izhaja, da je število malih kurilnih naprav, priključenih na isto dimovodno tuljavo, skladno s podatki iz evidence izvajanja dimnikarskih storitev,─ potrebnost odstranjevanja katranskih oblog,─ predhodni zapisnik o rednem pregledu,─ skladnost z zapisnikom ali poročilom o prvem pregledu,─ morebitno namestitev nove ali rekonstrukcijo obstoječe dimovodne naprave,─ ali stanje dimovodne naprave zahteva izredni pregled. |