|  |
| --- |
| najava storitev (čas + materialni stroški), (mail?) |
| priprava opreme (orodje, merilniki, …) čas |
| prihod do uporabnika (potni stroški, čas, vzpostavitev pogojev za delo … ) |
| **KN**Preveriti:-ali je prostor za namestitev KN skladen s predpisi, (katerimi?)- ali je KN vgrajena skladno s projektno in tehnično dokumentacijo,- ali je namestitev KN skladna predpisi, (katerimi?)- ali je oskrba z zgorevalnim zrakom skladna s projektno in tehnično dokumentacijo ter predpisi, (katerimi?)- če je kurilna naprava v bivalnih prostorih, ali je tako urejeno prezračevanje, morebitna izvedba v skupni dimnik z drugo kurilno napravo na drugačno gorivo, delovanje nape…, da ne more priti do nevarnosti za zdravje in življenje stanovalcev, - ali je zalogovnik goriva požarno varen in ali ima urejeno prestrezanje goriva v primeru izlitja,-  | **Dimovodna naprava** Preveriti:- skladnost naprave s projektno in tehnično dokumentacijo,- skladnost naprave s predpisi, (katerimi?)- skladnost naprave s karakteristikami, (katerimi?)- ustreznost vleka za KN,- prisotnost zožitve svetlega preseka dimniške tuljave,- plinostesnot naprave,- ali so odprtine za čiščenje, vzdrževanje in pregledovanje naprave skladne s prepisi, (katerimi?)- ali so odmiki naprave od gradbenih elementov iz gorljivih materialov skladni s predpisi,- ali je lega ustja skladna s predpisi, (katerimi?)- dostopnost merilih mest, - ali so merilna mesta skladna s predpisi, (katerimi?)- brezhibnost delovanja varovala vleka in varnostih naprav vgrajene naprave,- morebitno pritrjenost drugih elementov na napravo (antene, zastave, obešala…)**V primeru zamenjave dimniške tuljave:**- ali so odprtine, narejene obstoječi dimniški jašek, zaprte,- ali so v prostoru med obstoječim dimniškim jaškom in novo dimniško tuljavo tujki ali je čiščenje dimnika načrtovano s strehe, vendar ni omogočen varen dostop do ustja dimnika, - ali je urejen odvod kondenza iz dimnika, - ali je lega ustja dimnika glede na streho ustrezna (naklon, sleme, ovire…), da ni nevarnosti za vdiranje plinov v bivalne prostore,- ali so čistilne odprtine na povezovalnem kosu med kurilno napravo in dimnikom vgrajene/dostopne |
| Izstavitev delovnega naloga in računa. Za neoporečno vgrajene naprave, dimnikarska služba izda pozitivno poročilo o prvem pregledu, za oporečno vgrajene, pa negativno poročilo z navedbo razlogov, zakaj pozitivnega poročila ni bilo možno izdati. |
| Opozorilo uporabniku ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih |
| Vrnitev od uporabnika oz. odhod do drugega uporabnika |
| Vpis storitev v evidenco |
| Morebitna prijava inšpektorju |
| Računovodske storitve |

PRVI PREGLED