


Priloga 3:

»Priloga 11: Obvezne sestavine načrta namakanja v rastlinjaku

Obvezne sestavine načrta namakanja v rastlinjaku so naslednje:

1.	vodni vir:
–	meteorna voda,
· vodne pravice,
· akumulacija, vrtina in površinski vodotok ter kapaciteta (l/s, m3/leto);

2.	tehnologija namakanja:
–	največja možna letna poraba vode,
· režim namakanja – namakalne površine, način namakanja, ponovna uporaba vode (rekuperacija),
· celotno obdobje namakanja in obdobje intenzivnega namakanja za prevladujočo kmetijsko rastlino,
· način merjenja količine porabljene vode,
· izračun potencialnega prihranka vode pri posodobitvi rastlinjakov,
· načrt strojnih inštalacij za rabo vode v rastlinjaku in

3. 	povečanje proizvodne učinkovitosti:
–	poraba vode (l) na enoto pridelka (kg vrtnin, število sadik, število okrasnih rastlin, ipd.) v petletnem obdobju po zaključku naložbe (povprečne količine in cena pridelkov),
· povečanje količine pridelkov in ocenjena vrednost v primeru posodobitve rastlinjakov,
· povečanje energetske učinkovitosti pri posodobitvi rastlinjakov.«.
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