PRILOGA 3

**Program odprave posledic neposredne škode zaradi neurij s poplavami 18. julija 2021**

|  |
| --- |
| **Sektor območja Drave**  |
| 1.
 | 1.
 |
| **Zap.št.vloge - tabela škod** | **ID vloge** | **vodotok** | **objekt, odsek** | **opis problematike** | **opis ukrepov** | **občina** | **ocena potrebnih sredstev (v EUR)**  |
| 0056-21427845-501-0024 |  129716 |  Radoljna | Lovrenc na Pohorju | V neurju je bila prizadeta celotna struga Radoljne. Obstoječa vodna infrastruktura je na več mestih močno poškodovana, lokalno so se sprožili zemeljski usadi. Naplavine so se odložile v zaplavni prostor ter na odsekih z manjšim padcem in širšim dnom ter v območju zamaškov v strugi. | Predvidena je sanacija obstoječe vodne infrastrukture ter sanacija erozije v naselju Lovrenc na Pohorju.  | LOVRENC NA POHORJU | 132.000,00 |
| 0056-11027113-501-0042 | 129660 |  Mislinja | Gorvodno od žage Hudovernik do povirja | Visoke vode so poškodovale obstoječo vodno infrastrukturo, v naravnih brežinah so nastale večje zajede, lokalno so se v strugo sprožili zemeljski usadi. Naplavine so se odložile v zaplavniih prostorih ter na odsekih z manjšim padcem in širšim dnom. | Predvidena je sanacija obstoječe vodne infrastrukture, vzpostavitev pretočnosti na odseku ter sanacija erozije v brežinah.  | MISLINJA | 120.000,00 |
| 0056-21427845-501-0023 | 129755 |  Plešiščica | Gorvodno od izliva v Radoljno | Visoke vode so tudi gorvodno od izliva v Radoljno poškodovale na večih mestih obstoječo vodno infrastrukturo. | Predvidena je vzpostavitev normalne pretočnosti struge ter sanacija erozije na prizadetih odsekih.  | LOVRENC NA POHORJU | 120.000,00 |
| 0056-11027113-501-0052 | 129856 |  Dovžanka | Gorvodno od sotočja do povirja (mhe Gams) | Dovžanka je bila v neurju prizadeta vzdolž celotne struge (pojavila se je erozija v brežinah struge, prišlo je do poglabljanje dna), zaradi lokalnih nanosov naplavin je na več mestih poplavljala priobalna zemljišča.  | Predvidena je vzpostavitev normalne pretočnosti struge ter sanacija erozije na v neurju najbolj prizadetih odsekih.  | MISLINJA | 130.000,00 |
| 0056-21428051-501-0006 |  137810 |  Kraljev graben | Gorvodno od hiše Hudi kot 42 (L=800m) | Visoke vode na Kraljevem grabnu-Črnem potoku so naložile velike količine naplavin v pretočni profil, s tem poškodovale brežine in obstoječo vodno infrastrukturo.  | Predvidena je vzpostavitev normalne pretočnosti struge ter sanacija obstoječih objektov. | RIBNICA NA POHORJU | 40.000,00 |
| 0056-21427861-501-0010 |  21768 |  Oplotnica | Oplotnica, v širšem območju Partizanska c. 101 do 111 | poškodbe VI, erozija, naplavine | sanacija VI, vzpostavitev pretočnosti | OPLOTNICA | 35.000,00 |
| 0056-21427861-501-0015 |  32681 |  Oplotnica | Oplotnica, v širšem območju Konjiška c. 3C do 33 | poškodbe VI, erozija, naplavine | sanacija VI, vzpostavitev pretočnosti | OPLOTNICA | 53.000,00 |
| 0056-11027113-501-0045 |  129667 |  Komisija | Povirje | Ob visokih vodah so se v strugo Mislinje sprožili večji zemeljski usadi. Lokalno se je poglobilo dno, v brežinah so nastajale zajede.  | Predvidena je vzpostavitev pretočnost struge ter stabilizacija dna struge Mislinje v povirju. | MISLINJA | 100.000,00 |
| 0056-11027334-501-0001 | 22367 |  Lobnica | Gorvodno od železniške proge do Cebejeve žage | Potok Lobnica je v času visokih vod v celoti zapolnila pregrado in v naravnih brežinah naredila zajede. | Predvideno je čiščenje zaplavnega prostora pregrade ter sanacija erozije. | RUŠE | 90.000,00 |
| 0056-21427845-501-0031 | 129734 |  Radoljna | Povirje | Pri mostu na Roglo je v času visokih vod poškodovalo vodno infrastrukturo v območju mostu ter naplavilo velike količine naplavin dolvodno. | Predvidena je vzpostavitev normalne pretočnosti struge  | LOVRENC NA POHORJU | 50.000,00 |
| 0056-11027113-501-0050 |  21744 |  Mislinja | Med Dovžami in Mislinjo | Visoke vode so poškodovale obstoječo vodno infrastrukturo ter odložile večje količine naplavin v pretočni profil.  | Predvidena je vzpostavitev normalne pretočnosti ter sanacija obstoječe vodne infrastrukture. | MISLINJA | 60.000,00 |
| 0056-11027385-501-0011 | 129973 | Suhodolnica | Podgorje - Spodnja vas | Visoke vode so poškodovale obstoječo vodno infrastrukturo gorvodno od mosta pri Rigelniku ter gorvodno od mosta pri Popičevim mlinom v spodnji vasi.  | Predvidena je obnova obstoječe vodne infrastrukture na prizadetih odsekih v Spodnji vasi. | SLOVENJ GRADEC | 50.000,00 |
| 0056-11027687-501-0003 | 21831 |  Dravinja | Loška gora pri Zrečah | erozija, poškodbe VI | sanacija VI, ustalitev dna | ZREČE | 49.780,00 |
| 0056-11027288-501-0003 | 71653 | ni imena | Odsek med km 0,00 in 0,90 | V spodnjem teku (v območju hiš) so visoke vode povzročile erozijo v brežinah struge. Erozijski material je zapolnil zaplavni prostor pregrade. Dolvodno od pregrade so se zaradi poglabljanja dna v strugo sprožili manjši zemeljski usadi. | Predvidena je stabilizacija struge v območju hiš ter ustalitev dna pod pregrado. | RAVNE NA KOROŠKEM | 50.000,00 |
| 0056-21427845-501-0027 |  129712 |  Radoljna | Lovrenc na Pohorju | V neurju je bila prizadeta celotna struga Radoljne. Obstoječa vodna infrastruktura je na več mestih močno poškodovana, lokalno so se sprožili zemeljski usadi. Naplavine so se odložile v zaplavni prostor ter na odsekih z manjšim padcem in širšim dnom ter v območju zamaškov v strugi. | Predvidena je sanacija obstoječe vodne infrastrukture ter sanacija erozije v naselju Lovrenc na Pohorju.  | LOVRENC NA POHORJU | 170.000,00 |
| 0056-11027113-501-0052 |  129856 |  Dovžanka | Gorvodno od sotočja do povirja (mhe Gams) | Dovžanka je bila v neurju prizadeta vzdolž celotne struge (pojavila se je erozija v brežinah struge, prišlo je do poglabljanje dna), zaradi lokalnih nanosov naplavin je na več mestih poplavljala priobalna zemljišča.  | Predvidena je vzpostavitev normalne pretočnosti struge ter sanacija erozije na v neurju najbolj prizadetih odsekih.  | MISLINJA | 100.000,00 |
| 0056-11027113-501-0053 |   129865 |  Turičnica | Gorvodno od hiše Dovže 50 (L=1750 m) | V neurju so v naravnih brežinah nastajale večje zajede, poškodovani so obstoječi ustavitveni pragovi, pretočnost ovirajo odložene naplavine v pretočnem profilu. | Predvidena je vzpostavitev normalne pretočnosti struge ter sanacija obstoječe vodne infrastrukture ter erozije, ki ogrožajo priobalna zemljišča. | MISLINJA | 80.000,00 |
| 0056-11027385-501-0009 |  129639 |  Mislinja | Med Šmartnem pri Slovenj Gradcu ter Turiško vasjo | V neurju so se v pretočnem profilu Mislinje odložile večje količine naplavin. Lokalno so visoke vode poškodovale obstoječo vodni infrastrukturo. | Predvidena je vzpostavitev normalne pretočnosti struge ter sanacija obstoječe vodne infrastrukture. | SLOVENJ GRADEC | 70.000,00 |
| 0056-11027385-501-0014 |   116491 | ni imena | Nad hišo Pameče 274  | Ob nastopu visokih vod se je pojavila erozija v strugi manjšega hudournika pri hiši Pameče 274. | Predvidena je stabilizacija struge v območju hiše ter ustalitev dna v srednjem teku. | SLOVENJ GRADEC | 15.000,00 |
| 0056-21427861-501-0010 |  129712 |  Oplotnica | Oplotnica, v širšem območju Partizanska c. 116, 115 | erozija, poškodbe VI | sanacija VI, ustalitev dna | OPLOTNICA | 30.000,00 |
| 0056-11027385-501-0015 | 73051 | ni imena | Območje usada nad hišo Troblje 47a | V času visokih vod se je zaradi poglobitve dna v strugo Škofovega potoka sprožil zemeljski usad, ki ogroža priobalna zemljišča. | predvidena je ustalitev dna struge v območju usada nad hišo Troblje 47a. | SLOVENJ GRADEC | 25.000,00 |
| 0056-11026672-501-0017 |  130350 |  Javorski potok | Spodnje Javorje | Visoke vode so poškodovale obstoječo vodno infrastrukturo ter povzročile erozijo v naravnih brežinah. V območju sotočij z manjšimi pritoki so se v pretočnem profilu odložile večje količine naplavin. | Predvidena je sanacija obstoječe vodne infrastrukture ter erozije, ki ogroža priobalna zemljišča. | ČRNA NA KOROŠKEM | 30.000,00 |
| 0056-21427845-501-0002 |  22950 |  Slepnica | Gorvodno od izliva v Radoljno | Visoke vode so poškodovale obstoječo vodno infrastrukturo ter odložile večje količine naplavin v pretočni profil.  | Predvidena je vzpostavitev normalne pretočnosti struge. | LOVRENC NA POHORJU | 45.000,00 |
| 0056-21427861-501-0022 |  32214 | Oplotnica | Dobriška vas | poškodbe VI, erozija, naplavine | sanacija VI, vzpostavitev pretočnosti | OPLOTNICA | 22.540,00 |
| 0056-11027288-501-0004 | 71150 |  ni imena | Pod kmetijo Paul | Visoke vode Jankovega potoka so povzročile erozijske poškodbe v srednjem in zgornjem teku ter transport erozijskega materiala v spodnji tek, kjer je zardi odloženih naplavin v pretočnem profilu prišlo do poplavljanje priobalnih zemljišč ter ogrožanja stanovanjskih hiš. | Predvidena je stabilizacija struge v srednjem teku. | RAVNE NA KOROŠKEM | 20.000,00 |
| 0056-11028012-501-0001 |  136529 | Črmenica | Gorvodno od hiše Ožbalt 18 (L=7800m) | Pretočnost struge na več odseki ovira podrta obrežna vegetacija, plavje in naplavine, ki so se odložile v pretočnem profilu. Visoke vode so poškodovale naravne brežine v katerih so se pojavile večje zajede.  | S selektivnim posekom in regulacijskim izkopom naplavin predvidena vzpostavitev pretočnosti struge. Lokalno je predvidena sanacija poškodovanih brežin. | PODVELKA | 60.000,00 |
| 0056-11027113-501-0046 |  129694 |  Glažuta | Gorvodno od sotočja z Mislinjo do Stare Glažute | Zaradi izrazitih erozijskih procesov v času visokih vod je bila struga Glažute v neurju močno prizadeta.  | Predvidena je vzpostavitev normalne pretočnosti struge ter sanacija erozije na prizadetih odsekih.  | MISLINJA | 40.000,00 |
| 0056-21427845-501-0001 |  133577 |  Lamprehtov potok | Gorvodno od izliva v Radoljno  | Visoke vode so naložile količine materiala in s tem poškodovale vodno infrastrukturo na Lamprehtovem potoku. | Predvidena je normalna vzpostavitev pretočnega profila ter sanacija poškodovanih brežin. | LOVRENC NA POHORJU | 40.000,00 |
|  |  |  |  |  | **Skupaj**  | **1.827.320,00**  |

|  |
| --- |
| **Sektor območja Savinje**  |
| 1.
 | 1.
 |
| **Zap.št.vloge - tabela škod** | **ID vloge** | **vodotok** | **objekt, odsek** | **opis problematike** | **opis ukrepov** | **občina** | **ocena potrebnih sredstev (v EUR)**  |
| 0056-11026621-501-0001 | 127716 | Ločnica | Pečovnik, Celje | Naplavine v strugi in poškodovane brežine ter obstoječa zavarovanja | Odstranitev naplavin, zavarovanje poškodovanih brežin in sanacija obstoječih zavarovanj | Celje | 70.000,00 € |
| 0056-11026621-501-0002 | 107349 | Pečovnica | Pečovnik | Poškodovane brežine, dno struge in obstoječa zavarovanja | Stabilizacija nivelete in sanacija obstoječih zavarovanj | Celje | 40.000,00 € |
| 0056-11027466-501-0013 | 107152 | Jezerščica | Vezovje, Trška Gorca, Kostrivnica | Naplavine v strugi in poškodovane brežine ter obstoječa zavarovanja | Odstranitev naplavin, zavarovanje poškodovanih brežin in sanacija obstoječih zavarovanj | Šentjur | 75.000,00 € |
| 0056-11027814-501-0084 | 110297 | Radoblja I | Radoblje | Naplavine v strugi in poškodovane brežine ter obstoječa zavarovanja | Odstranitev naplavin, zavarovanje poškodovanih brežin in sanacija obstoječih zavarovanj | Laško | 35.220,00 € |
| 0056-11027814-501-0086 | 50662 | Neimenovani p. (Kotih) | Rifengozd | Erozijske poškodbe struge z izrazitim poglabljanjem dna in sproščanjem plavin | Stabilizacija nivelete z zaplavno pregrado in zavarovanje poškodovanih brežin | Laško | 20.000,00 € |
| 0056-11027202-501-0005 | 135308 | Mestinjščica | Podčetrtek, Sodna vas | Erozijske poškodbe brežin in plavni čepi v strugi | Zavarovanje poškodovanih brežin in odstranitev plavnih čepov | Podčetrtek | 44.000,00 € |
| 0056-21427934-501-0020 | 21294 | Konjščica | Ojstriška vas, Tabor | Erozijske poškodbe brežin, naplavine in plavni čepi v strugi | Zavarovanje poškodovanih brežin ter odstranitev naplavin in plavnih čepov | Tabor | 40.000,00 € |
| 0056-11027385-501-0007 | 129996 | Velunja | Spodnji Razbor, Zgornji Razbor | Erozijske poškodbe brežin, naplavine in plavni čepi v strugi | Zavarovanje poškodovanih brežin ter odstranitev naplavin in plavnih čepov | Slovenj Gradec | 48.460,00 € |
|  |  |  |  |  | **Skupaj 2022** | **372.680,00 €** |