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V Programu dela državne geodetske službe za leto 2022, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 35301-1/2022/3 dne 10. 2. 2022, se v poglavju 
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»D.	Zeleni slovenski lokacijski okvir (GreenSLO4D)

	Zap. št.
	Opis naloge
	Program 2022

	A.
	Vsebinske naloge Geodetske uprave RS GreenSLO4D
	

	I.
	Infrastruktura za prostorske informacije
	

	I.1.
	IKT infrastruktura in eStoritve
	

	
	Izvedba investicij v specialna opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na lokalnem nivoju za potrebe izvajanja nalog v podprojektu. Skozi promocijo, delavnice in z organizacijo hekatona se bodo iskale inovativne ideje za uporabo prostorskih podatkov. Za novo razviti 4D koordinatni sistem ter za digitalizirane letalske posnetke se bodo izdelale pilotne storitve za uporabnike na sistemu distribucije. Podpora nalogam na navedenih področjih bo zagotovljena tudi preko dodatnih zaposlitev strokovnih sodelavcev na projektu. 
S tem bo zagotovljena specifična lokalna informacijska, komunikacijska in predstavitvena oprema za potrebe izvajanja podprojekta 6 (GURS), izvedene bodo delavnice, hekaton za promocijo in uporabo prostorskih podatkov v elektronskih storitvah, izdelane prototipne rešitve za uporabo 4D koordinatnega sistema in digitaliziranih podatkov arhivskih letalskih posnetkov v okviru distribucije prostorskih podatkov.
	V letu 2022 bodo izvedeni postopki javnih naročil za izvedbo investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na lokalnem nivoju glede na izkazane potrebe podprojekta za potrebe izvajanja nalog v podprojektu. Izvedene bodo prve projektne zaposlitve z namenom zagotavljanja podpore nalogam na navedenih področjih.

	I.2.
	Center znanja
	

	
	Center znanja je namenjen rednemu usposabljanju na področju geoinformatike, novih tehnologij in prostorskih podatkov, kar terjajo premiki v smeri digitalizacije. Zagotovljena bo tudi potrebna oprema za Center znanja in vzdrževanje informacijske platforme.
V okviru Centra znanja bo zagotovljena organizacija in koordinacija specializiranih usposabljanj in izobraževanj, oblikovana vsebinska struktura izobraževanj, vzpostavljena informacijska platforma za izvedbo izobraževanj, vzpostavljena baza znanja oziroma arhiva izobraževanj z gradivi ter promocija in evalvacija učinkovitosti izobraževanja in vsebin.
	V letu 2022 se bodo zagotovili pogoji za delovanje Centra znanja. Začeli se bodo postopki javnih naročil za zagotavljanje potrebne dopolnitve obstoječe informacijske platforme in za zagotavljanje potrebne opreme za Center znanja. Izvedene bodo naloge za podporo organizaciji in koordinaciji izvedbe prvih usposabljanj in izobraževanj ter za vzpostavitev baze znanja oziroma arhiva izobraževanj.

	I.3.
	Splošno digitalno poslovanje
	

	
	Naloga je namenjena vpeljavi digitalnega poslovanja v organizacijsko enoto Glavni urad, ki za Geodetsko Upravo RS opravlja skupne in splošne naloge. Gre za posodobitev obstoječega poslovanja na področju javnih naročil, kadrovskih virov, upravnega in finančnega poslovanja. Gre za vsebinsko, tehnično in organizacijsko prenovo in modernizacijo poslovanja v smeri digitalne preobrazbe tudi na nivoju skupnih podpornih služb, ki morajo biti tako razvite in podprte v smeri digitalnega razvoja, da lahko podpirajo procese in zahteve na vsebinskem področju poslovanja Geodetske Uprave RS, ki se razvija v smeri digitalnega poslovanja tako znotraj kot tudi navzven do uporabnikov.
	V letu 2022 bodo realizirane projektne zaposlitve v skladu s sprejetim programom za izvedbo projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir na Geodetski Upravi RS. Začete bodo aktivnosti digitalne preobrazbe celotnega poslovanja Geodetske Uprave RS. Začela se bo izvajati posodobitev in vsebinska prilagoditev obstoječega poslovanja na področju javnih naročil, kadrovskih virov, upravnega in finančnega poslovanja. Gre za vsebinsko, tehnično in organizacijsko prenovo in modernizacijo poslovanja v smeri digitalne preobrazbe tudi na nivoju skupnih podpornih služb, ki morajo biti tako razvite in podprte v smeri digitalnega razvoja, da lahko podpirajo procese in zahteve na vsebinskem področju poslovanja Geodetske Uprave RS, ki se razvija v smeri digitalnega poslovanja tako znotraj kot tudi navzven do naših uporabnikov. Naročene bodo tudi študije in zunanja pomoč, potrebne za učinkovito elektronsko poslovanje Geodetske Uprave RS.

	II.
	Državni koordinatni sistem
	

	II.1.
	Vključitev četrte (časovne) razsežnosti v DKS
	

	
	Zaradi aktivnega geodinamičnega dogajanja na območju Slovenije prihaja do spreminjanja koordinat točk v državnem referenčnem koordinatnem sistemu, ki predstavlja koordinatno osnovo za vse georeferencirane podatke. Geodinamično dogajanje je potrebno sistematično spremljati in modelirati, kar ima za posledico uvedbo novega koncepta vzdrževanja državnega koordinatnega sistema. Da se bodo aktivnosti lahko izvajale enakomerno na celotnem državnem ozemlju, je treba dopolniti obstoječo kombinirano geodetsko mrežo 0. reda, za upoštevanje časovne spremenljivosti koordinat pa je potrebno vzpostaviti državni geokinematični model kot del državnega koordinatnega sistema. Ugotovljena časovna spremenljivost koordinat podaja možnost vzpostavitve koordinatnega sistema, ki bo kakovostno realiziran skozi daljše časovno obdobje. Tovrstne aktivnosti so potrebne tudi zato, da se običajnim uporabnikom državnega koordinatnega sistema in prostorskih podatkov nasploh ni treba ukvarjati z njegovo kakovostjo, ker bo ta primerna in homogena po celotni državi. Tak način obravnave prostorskih podatkov bo omogočil postopni prehod na (pol)dinamični/(pol) kinematični geodetski datum.
Cilj aktivnosti je zagotoviti kakovosten državni referenčni koordinatni sistem na dolgi rok. Pri tem je treba upoštevati specifične danosti (tektonika, relief, geodinamika …) na območju države in zagotoviti povezavo z mednarodnim referenčnim sistemom, ki se zaradi omejenih specifik s časom spreminja. Podane rešitve morajo po zaključku tega projekta omogočiti implementacijo sodobnega državnega koordinatnega sistema, ki bo skladno s smernicami EUREF zagotavljal kakovostno obravnavo prostora v vseh štirih razsežnostih.
	V letu 2022 se bo začela izvajati naloga nadgradnje obstoječe kombinirane geodetske mreže 0. reda.




	GI
	Z namenom vključitve četrte (časovne) komponente v državni koordinatni sistem je potrebna nadgradnja obstoječe kombinirane geodetske mreže 0. reda. Za izvedbo te naloge bo izdelana študija obstoječega stanja s predlogom izboljšave oziroma dopolnitve mreže, ponovne izmere mikromrež na obstoječih točkah 0. reda in priprava projektne dokumentacije za gradnjo.
Vzpostavljen bo geokinematični (deformacijski) model države, kar vključuje pripravo podatkov, izdelavo modela in algoritmov/specifikacij za programske rešitve.
Četrta (časovna) komponenta koordinatnega sistema bo v prihodnosti vključena v državni referenčni koordinatni sistem, zato je potrebno zasnovati nov geodetski datum, izdelati ustrezen transformacijski model in pripraviti metodologijo implementacije.
	V letu 2022 bo pripravljeno gradivo za dopolnitev obstoječe kombinirane geodetske mreže 0. reda, kar vključuje analizo stanja mreže s predlogom izboljšave/dopolnitve mreže, ponovne izmere mikromrež na vseh točkah 0. reda in pripravo projektne dokumentacije za stabilizacijo oziroma izgradnjo novih točk z ustrezno infrastrukturo.

Načrtuje se dvoletna pogodba za leti 2022 in 2023.

	II.2.
	Sistem za kakovost DKS in svetovanje
	

	
	Pomemben vidik pri vzdrževanju in vodenju koordinatnega sistema je njegova trajnost; treba se je izogniti nenujnemu spreminjanju koordinat v distribucijskih zbirkah prostorskih podatkov za uporabnike, ki bi bile posledica vzdrževanja koordinatnega sistema na produkcijski ravni. S sistemom za kakovost državnega koordinatnega sistema se bo ugotavljala kakovost in morebitne časovne spremembe realizacije državnega koordinatnega sistema ter se po potrebi omogočilo ustrezno ukrepanje. Vzpostavitev sistema trajnega spremljanja geokinematičnega dogajanja obsega študijo meril in kazalnikov za periodične in izredne (v primeru izrednih dogodkov, kot so večji potresi ipd.) posodobitve geokinematičnega modela in geodetskega datuma, način produkcije, verzioniranja in distribucije modela ter predvidene postopke za vsakokratno posodobitev odgovarjajočega transformacijskega modela za preračune koordinat med različnimi trenutki v času (epohami). Predvideti je treba tudi vse aktivnosti za vsakokratno implementacijo posodobljenega/izboljšanega referenčnega koordinatnega sistema v geodetsko prakso. Sistem svetovalnih storitev bo nudil strokovno tehnično podporo vsem uporabnikom in s tem zagotavljal pomoč pri transformacijah med različnimi epohami vseh vrst prostorskih podatkov na ozemlju države. Splošni cilj te aktivnosti je zagotovitev ustrezne definicije, modelov, procesov, meril, kazalnikov, načina realizacije in vzdrževanja modela kakovosti državnega koordinatnega sistema. Cilj je tudi zagotoviti ustrezno podporo skrbnikom in uporabnikom prostorskih podatkov ob uvedbi 4R koordinatnega sistema. 
	V letu 2022 se bo začelo s pripravami za uvedbo sistema za kakovost DKS in svetovanje.

	GI
	Za namen vzpostavitve sistema za kakovost in nadzor državnega koordinatnega sistema se pripravijo merila kakovosti, procesni model, sistem kontrolnih izmer in navodila za ukrepanje.
Za učinkovit sistem za svetovanje in pomoč uporabnikom ob uvedbi 4R koordinatnega sistema je treba pripraviti strategijo, izvesti analizo vplivov na uporabnike in skrbnike podatkovnih zbirk ter pripraviti potrebne podporne aktivnosti za uspešno implementacijo v geodetsko prakso.
	V letu 2022 se bo začelo s pripravami za uvedbo sistema za kakovost DKS in svetovanje.

	III.
	Državni topografski sistem
	

	III.1.
	Ciklično lasersko skeniranje Slovenije – Lidar
	

	
	Potreba po podatkih laserskega skeniranja se na vseh področjih povečuje, obstoječi podatki laserskega skeniranja pa so zastareli. Zato bo v okviru aktivnosti Ciklično lasersko skeniranje Slovenije izvedeno lasersko skeniranje Slovenije, ki bo zagotovilo sveže podatke o zemeljskem površju Slovenije. Ker se v prostoru nenehno dogajajo spremembe, bo projekt zasnovan kot ciklični, kjer je predvidena perioda zajema 3–6 let. Podatki laserskega skeniranja so pomembni predvsem na področju voda: vzdrževanje zbirke podatkov površinskih voda, ugotavljanje/vizualizacija poplavnih območij, hidravlične študije, simulacija učinkovitosti protipoplavnih ukrepov ipd. Uporabljajo pa se še na mnogih drugih področjih: v kmetijstvu, gozdarstvu, arheologiji, prometni infrastrukturi, pri načrtovanju prostora, vzdrževanju zbirk prostorskih podatkov ipd. Cilj aktivnosti Ciklično lasersko skeniranje Slovenije je zagotovitev ažurnih podatkov o zemeljskem površju, ki bodo dostopni vsem uporabnikom.
	V letu 2022 bo lasersko skeniranje izvedeno za en snemalni blok, to je približno za 1/12 Slovenije.

	III.2.
	IS TOPO, zajem podatkov in monitoring
	

	
	Izboljšana bo kakovost topografskih podatkov, predvsem v časovnem smislu in v smislu primernosti za uporabo v sistemu monitoringa prostora. Izvedena bo nadgradnja sistema vzdrževanja topografskih podatkov in s tem bodo uvedene nove tehnologije vzdrževanja (lasersko skeniranje, poševno aerofotografiranje, satelitski posnetki, avtomatska zaznava sprememb v prostoru z metodami umetne inteligence, avtomatiziran zajem, prostovoljske geografske 
informacije ipd.). Zaradi prilagoditve monitoringu prostora bo prišlo do nekaterih sprememb podatkovnega modela in dodatnih objektnih tipov, zato bo treba nadgraditi in posodobiti tudi aplikacijo za upravljanje topografskih podatkov.
Pripravljeno bo vse potrebno za povezavo s sistemom za monitoring prostora. Iz predstavnikov Geodetske Uprave RS, MOP, Geodetskega inštituta Slovenije in zunanjih izvajalcev bo formirana Državna topografska služba (DTS), ki bo letno angažirana, da se zagotovi ustrezna odzivnost v okviru monitoringa, pa tudi splošno v smislu hitrega odziva na spremembe v prostoru. Ko se sprememba v prostoru zgodi, mora biti v najkrajšem možnem času evidentirana v topografski bazi, topografski podatki iz baze pa morajo biti prek omrežnih storitev na voljo vsem državljanom. Dostop do podatkov bo omogočen tudi prek pametnih telefonov in tablic. V okviru aktivnosti se bo izvajala tudi promocija aktivnosti in izobraževanje ožjih in širših sodelavcev. Cilj aktivnosti Topografski informacijski sistem je razvoj in uvedba večdimenzionalne topografije z uporabo novih tehnologij, ki bo uporabna tudi za sistem monitoringa prostora in se bo obenem s sistemom monitoringa prostora tudi vzdrževala. Najpomembnejši cilj pa je, da bodo vsi, z novimi tehnologijami pridobljeni podatki državnega topografskega sistema, kot tudi podatki monitoringa prostora, dostopni vsem državljanom, v uporabniku prijaznih aplikacijah za prikazovanje in prenos podatkov.
	V letih 2022 in 2023 bo izvedeno vzdrževanje topografskih podatkov za približno 7 % območja Slovenije in kontrola vzdrževanja topografskih podatkov. Načrtuje se dvoletna pogodba za leti 2022 in 2023.

Izvedeno bo testno poševno aerofotografiranje za 3 izbrana območja Slovenije (približno 3 km2). Izvedla se bo kontrola in demonstracija možnosti uporabe testne izvedbe poševnega aerofotografiranja. Izdelana bo spletna aplikacija za pregled in osnovno merjenje na podatkih.

Izdelan bo model novega načina vzdrževanja topografskih podatkov, ki bo vključeval izdelavo navodil za vzdrževanje podatkov DTM z novimi tehnologijami. Vključena bodo tudi navodila za avtomatizirani zajem in vzdrževanje podatkov o nekategoriziranih prometnicah. Načrtuje se dvoletna pogodba za leti 2022 in 2023.

Začela se bo vzpostavljati državna topografska služba in s tem v povezavi navodila za povezavo DTM z monitoringom prostora. Načrtuje se dvoletna pogodba za leti 2022 in 2023.
 

	GI
	Izboljšana bo kakovost topografskih podatkov, predvsem v časovnem smislu in v smislu primernosti za uporabo v sistemu monitoringa prostora. Izvedena bo nadgradnja sistema vzdrževanja topografskih podatkov in s tem uvedene nove tehnologije vzdrževanja (lasersko skeniranje, poševno aerofotografiranje, satelitski posnetki, avtomatska zaznava sprememb v prostoru z metodami umetne inteligence, avtomatiziran zajem, prostovoljske geografske 
informacije ipd.). 
Preučen bo tudi prehod iz t. i. »2,5-razsežnostnega zajema« (kot atribut so zajete karakteristične višine objektov) v »3-razsežnostni zajem« (s 3R-koordinatami pridobiti tudi oblike objektov, predvsem stavb).
Pripravljeno bo vse potrebno za povezavo s sistemom za monitoring prostora. Iz predstavnikov Geodetske Uprave RS, MOP, Geodetskega inštituta Slovenije in zunanjih izvajalcev bo formirana Državna topografska služba (DTS), ki bo letno angažirana, da se zagotovi ustrezna odzivnost v okviru monitoringa, pa tudi splošno v smislu hitrega odziva na spremembe v prostoru. 
	V letih 2022 in 2023 bo izvedena kontrola vzdrževanja topografskih podatkov. Načrtuje se dvoletna pogodba za leti 2022 in 2023.

Izvedla se bo kontrola in demonstracija možnosti uporabe testne izvedbe poševnega aerofotografiranja. Izdelana bo spletna aplikacija za pregled in osnovno merjenje na podatkih.

Izdelan bo model novega načina vzdrževanja topografskih podatkov, ki bo vključeval izdelavo navodil za vzdrževanje podatkov DTM z novimi tehnologijami. Vključena bodo tudi navodila za avtomatizirani zajem in vzdrževanje podatkov o nekategoriziranih prometnicah. Načrtuje se dvoletna pogodba za leti 2022 in 2023.

Začela se bo vzpostavljati državna topografska služba in s tem v povezavi navodila za povezavo DTM z monitoringom prostora. Načrtuje se dvoletna pogodba za leti 2022 in 2023.


	IV.
	3D Kataster
	

	IV.1.
	Etažni načrti, BIM v katastru in kakovost podatkov 
	

	
	V katastru nepremičnin se z uporabo Informacijskega sistema kataster (IS kataster) med drugimi podatki vodijo podatki o stavbah, ki se evidentirajo z izdelavo elaborata za vpis stavbe v IS kataster. Elaborati vsebujejo tudi podatke o etažnih načrtih z geolokacijo posameznega dela stavbe. Za stavbe, ki so bile vpisane še v kataster stavb pred 3. 4. 2018, so bili izdelani etažni načrti po posameznih etažah v analogni obliki. Ti podatki so v arhivu elaboratov shranjeni kot rastrski podatki – skenirani dokumenti v PDF/A formatu. Po tem datumu elaborati za vpis stavbe in spremembe podatkov o stavbah vsebujejo etažne načrte v vektorski obliki. Pravna podlaga za vodenje etažnih načrtov v digitalni obliki je bila v ZEN in je tudi v ZKN in podzakonskih predpisih, izdani na podlagi ZEN in ZKN. 
Podatki o nepremičninah so danes zajeti večinoma v 2D obliki koordinatnega zapisa, delno tudi v 2,5 D obliki, kot npr. podatki o stavbah. S pojavom gradbeniških metod in tehnik evidentiranja objektov BIM (Building Information Model), ki omogočajo načrtovanje in spremljanje gradnje ter vzdrževanje in arhiviranje gradbenega objekta v prostoru (3D) skozi čas (4D), stroške (5D) in upravljanje vzdržnega življenjskega cikla (6D/7D) se odpirajo tudi možnosti za ustrezno povezovanje BIM standardov s pravili evidentiranja stavb ter primerjave podatkov med različnimi sistemi (IS Kataster, 
eGraditev …). 
Kakovost podatkov je za uporabnike izrednega pomena, zato je potrebno v katastru nepremičnin oziroma IS katastru nenehno analizirati podatke, spremljati trende sprememb podatkov ter izvajati ukrepe za izboljšavo kakovosti podatkov.

V okviru projekta bo izvedena nadgradnja sistema IS Kataster za potrebe etažnih načrtov, BIM podatkov in kakovosti podatkov. V sklopu nadgradnja sistema bo vključena analiza proučitev standardov 3D v katastrih, izdelana zasnova sistema povezav in prikazovanja podatkov BIM modelov, pripravljeni bodo primeri za izdelavo etažnih načrtov in BIM modelov. Izvedena bo dopolnitev in nadgradnja aplikativne rešitve, ki bo vključevala možnosti za uvoze večjega števila vektoriziranih etažnih načrtov, nadgradnja za potrebe povezave in primerjave evidentiranih stavb s podatki v BIM formatu (sistem eGraditev) ter nadgradnja sistema za potrebe spremljanja kakovosti podatkov (dodatne kontrole etažnih načrtov in 3D modelov stavb …). V ta sklop je vključena tudi implementacija nadgrajenega sistema.

V projektu bo izvedena vektorizacija dela etažnih načrtov, ki so v bili v preteklosti izdelani v analogni obliki in so shranjeni kot rastrski podatki – skenirani dokumenti v PDF/A formatu.

V okviru projekta bo izvedena tudi študija možnosti izboljšanja kakovosti podatkov s povezavo s sistemom za monitoring prostora in zagotovljena bo podpora izvedbi planiranih nalog preko dodatnih zaposlitev strokovnih sodelavcev na projektu, predvsem za področje kontrole in spremljanja naloge vektorizacija etažnih načrtov in na področju analiz, zajema in modeliranja gradbeno inženirskih objektov. 

 
	Izdelava analize, razvoj in nadgradnja aplikativne rešitve IS kataster za namen uvoza večjega števila vektoriziranih etažnih načrtov, primerjave evidentiranih stavb s podatki v BIM formatu ter sistema za spremljanja kakovosti podatkov. 

Izvedena vektorizacija dela etažnih načrtov, ki so arhivirani kot rastrski podatki – skenirani dokumenti v PDF/A formatu. Zaradi obsega podatkov, ki jih je potrebno pretvoriti v digitalno obliko, se bo naloga izvajala skozi celoten projekt (v obdobju od 2022 do 2026).

Za zagotovitev ustrezne kakovosti procesa in rezultatov vektorizacije obstoječih etažnih načrtov se izvede kontrola obdelave analognih etažnih načrtov. 





Načrtuje se dvoletna pogodba za leti 2022 in 2023.


	GI
	Sodelovanje pri pripravi študije možnosti izboljšanja kakovosti podatkov s povezavo sistema za monitoring prostora in možnosti uporabe BIM standarda pri evidentiranju podatkov v katastru nepremičnin ter sodelovanje pri procesu kontrole izvedbe vektorizacije etažnih načrtov.
	Sodelovanje pri izvedbi kontrole procesa in rezultatov vektorizacije obstoječih etažnih načrtov. 

Načrtuje se dvoletna pogodba za leti 2022 in 2023.


	IV.2.
	Gradbeno inženirski objekti
	

	
	Gradbeno inženirski objekti so objekti, naprave in omrežje gospodarske javne infrastrukture. Namen pravne ureditve ZKN je celovito urediti vpis nepremičnin, torej poleg parcel kot prostorsko odmerjenega dela zemeljske površine tudi vse njihove sestavine (stavbe, dele stavb, pa tudi gradbeno inženirske objekte, npr. omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture, ki izpolnjujejo definicijo nepremičnine). Del gradbeno inženirskih objektov je že zajet v različnih evidencah (za zemljišča, na katerih so objekti, naprave in omrežja infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb, se vodijo podatki o dejanski rabi zemljišč, za objekte, ki izpolnjujejo pogoje pomena izraza »stavba« ali »del stavbe«, pa se vodijo podatki o stavbi in delu stavbe). 
V okviru projekta bo za gradbeno inženirske objekte izvedena analiza stanja evidentiranosti in za gradbeno inženirske objekte, ki še niso evidentirani v uradnih evidencah, tudi analiza potreb uporabnikov po tovrstnih podatkih. 
Za pridobitev podatkov o manjkajočih objektih in morebitnih dodatnih podatkih pri že evidentiranih objektih bo izdelana metodologija pridobitve podatkov, ki bo vključevala različne možne načine pridobitve podatkov (zajem novih podatkov, prevzemanje podatkov in povezovanje preko sistemom drugih resorjev). V procesu pridobivanja podatkov bo pomembno tudi sodelovanje upravljavcev matičnih evidenc podatkov o gradbeno inženirskih objektih. 

Za vključitev gradbeno inženirskih objektov v nepremičninske evidence bo potrebno določiti pravila glede vsebine podatkov in postopkov evidentiranja teh objektov, vodenja in vzdrževanja podatkov o njih. V ta namen bo izdelana analiza možnih pravil in postopkov, ki bo vključevala tudi predloge morebitnih dopolnitev ali sprememb predpisov, ki urejajo področje evidentiranja, ter priprava modelov procesov evidentiranja.

V okviru projekta bo izdelana dopolnitev informacijske rešitve za vodenje podatkov o gospodarski javni infrastrukturi in integracija sistema z IS Katastrom. 

V projektu bodo v integriran informacijski sistem prevzeti oziroma povezani podatki iz sistemov drugih resorjev. Ob sodelovanju upravljavcev matičnih evidenc podatkov o gradbeno inženirskih objektih bodo zajeti še neevidentirani gradbeno inženirski objekti.

	Priprava in izvedba analize stanja potreb uporabnikov po evidentiranju gradbeno inženirskih objektov, ki še niso evidentirani (v okviru podatkov gospodarske javne infrastrukture, dejanske rabe zemljišč ali stavb in delov stavb) ter analiza potreb po morebitnih dodatnih podatkih pri že evidentiranih objektih.

Izdelava metodologije pridobivanja podatkov.



Načrtuje se dvoletna pogodba za leti 2022 in 2023.


	GI
	Sodelovanje pri analizi stanja in potreb uporabnikov po evidentiranju gradbeno inženirskih objektov, ki še niso evidentirani v sklopu podatkov o dejanski rabi zemljišč oziroma sklopu podatkov o stavbah, ter pripravi metodologije za pridobitev podatkov za gradbeno inženirske objekte, ki še niso evidentirani, ter metodologije za pridobitev morebitnih dodatnih podatkov pri že evidentiranih objektih.
	Sodelovanje pri pripravi in izvedbi analize stanja in potreb uporabnikov po evidentiranju gradbeno inženirskih objektov, ki še niso evidentirani, ter analizi potreb po morebitnih dodatnih podatkih pri že evidentiranih objektih.

Načrtuje se dvoletna pogodba za leti 2022 in 2023.


	V.
	Množično vrednotenje nepremičnin
	

	V.1.
	Sistem za analitiko in modeliranje

	

	
	V okviru aktivnosti »Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin« bodo vzpostavljena aplikativna orodja – moduli, ki bodo omogočala efektivno uporabo podatkov za več namenov, s čimer se povečuje hitrost dela, vzpostavljajo se dodatne kontrole kakovosti ter posledično izredno povečuje uporabna vrednost informacijskega sistema za analitiko in modeliranje v okviru množičnega vrednotenja nepremičnin. Obravnavane naloge bodo zagotavljale podporo pri izvajanju z zakonom (ZMVN-1) naloženih nalog, hkrati pa povečale odzivnost organa vrednotenja in omogočale povezljivost med različnimi sistemi. Vzpostavljena aplikativna orodja bodo zagotavljala sistemsko podporo pri spremljanju trga nepremičnin, kakovostni obdelavi in analizah tržnih podatkov, zajetih v okviru evidence trga nepremičnin, vodenju in vzdrževanju podatkov posebnih enot vrednotenja, oblikovanju in umerjanju modelov množičnega vrednotenja nepremičnin, izvajanju zakonsko predpisanih postopkov sprejemanja novih modelov vrednotenja nepremičnin, izvajanju kontrole pripisanih posplošenih vrednosti nepremičnin, spremljanju kakovosti posameznih procesnih korakov. 
Obravnavane naloge vključujejo tudi odprtokodno rešitev za delo z geografskimi sloji podatkov (GIS orodje), ki bo prilagojena metodologiji dela in bo omogočala uporabo novih vsebinskih metodoloških dognanj ter upoštevala strukturo baz vhodnih podatkov, ki se uporabljajo v informacijskem sistemu (nov KN, evidenca stavbnih zemljišč …). S polno operativnostjo teh aplikativnih nalog se pričakuje izreden doprinos k odzivnosti organa vrednotenja ob potrebah odločevalcev pri oblikovanju davčne politike in prostorskega razvoja. Posredni učinki izvedenih nalog so tudi kakovostnejši izdelki sistema množičnega vrednotenja nepremičnin (modeli in vrednosti), ki bodo v pomoč posameznikom pri investicijah (ekonomika prostora), bankam pri odločanju o kreditni sposobnosti ipd.
Načrtuje se večletna pogodba za obdobje 2022–2025.
	[bookmark: _Hlk97897910]V letu 2022 se bo začela nadgradnja novonastalega informacijskega sistema za analitiko in modeliranje. 

V celoti bo izveden modul za vodenje in vzdrževanje podatkov posebnih enot vrednotenja. 

Začelo se bo z vzpostavitvijo nove GIS aplikacije v podporo kakovostni obdelavi kupoprodajnih poslov ter z modulom za spremljanje novogradenj na trgu nepremičnin.

V letu 2022 ni predvidenih izplačil v zvezi s zgoraj opisanimi deli.

	B.
	Horizontalne naloge GreenSLO4D
	

	
I.
	Skupna geoinformacijska infrastruktura
	

	
	Horizontalna digitalna povezanost prostora, okolja, nepremičnin, voda in narave bo omogočila pametno upravljanje s prostorom kot omejenim naravnim virom ter nižjo pozidanostjo novih zemljišč in s tem povečano odpornostjo na podnebne spremembe. Zato bo zagotovljena horizontalna organizacijska, vsebinska in upravljavska integracija geoinformacijskih sistemov prostora in okolja, povezani bodo procesi in podatkovne zbirke na MOP, odprte in dostopne digitalne podatkovne zbirke in storitev MOP, poskrbljeno bo za skupno upravljanje geoinformacijske infrastrukture (standardizacija, distribucija, servisi/storitve).

Nabavljena bo vsa potrebna programska ter strojna oprema za strežniške infrastrukture in informacijske sisteme (najem oblačnih kapacitet), zagotovljena bo tudi vsa druga potrebna oprema za digitalno opremljene zaposlene ter druga oprema za visoko kakovostno pozicioniranje podatkov v prostoru.

Nadzor in kontrola kakovosti sta ključna za delovanje tako pomembnih sistemov na področju prostora in okolja. Tako bo vključen nadzor in kontrola kakovosti projektnega vodenja, razvoja informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk ter za povezovanje procesov ipd.
	V letu 2022 se bodo začele aktivnosti za prenovo, dopolnitev in nadgradnjo nacionalne infrastrukture za prostorske informacije (IPI). Vzpostavljen bo sistem učinkovitega usklajevanja in upravljanja IPI, okrepljena bo koordinacija med deležniki IPI in upravljanje same IPI. 
Začeli se bodo postopki horizontalne integracije obstoječih informacijskih sistemov za prostor in okolje na nivoju ministrstva (MOP) in organov v njegovi sestavi. 

V ta namen bo v letu 2022 izdelan akcijski načrt za vzpostavitev IPI na državni ravni, ki bo zasnovan na osnovi strateškega priročnika za razvoj integriranega okvira za prostorske informacije IGIF.

Dopolnjene in oblikovane bodo strateške usmeritve za uporabo IPI za krožno gospodarjenje s prostorom in ustvarjanje dodane vrednosti. S pomočjo zunanjih svetovalcev bo zagotovljena podpora MOP pri opolnomočenju vodstvene in razvojne ekipe ter pri strateškem upravljanju projekta Zeleni lokacijski okvir ter podpora MOP pri implementaciji celotne operacije digitalne preobrazbe prostora in okolja – eMOP, s poudarkom na vsebinski in informacijski koordinaciji aktivnosti projekta Zeleni lokacijski okvir. 

Izvajale se bodo tudi aktivnosti za povečanje vedenja in razumevanja pomena IPI, izgradnje kapacitet in prikaza prednosti in koristi ter uporabnosti IPI.

Zagotovljena bo operativna podpora za delovanje IPI, začele se bodo aktivnosti pri dopolnitvi skupnega distribucijskega okolja in obstoječih storitev za EU nivo. 

Vzpostavljen bo okvir za upravljanje kakovosti podatkov in storitev na nivoju MOP. 

Začeli se bodo postopki za izvedbo investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva za potrebe projekta.

	
II.
	Podpora vodenju projektov – projektna pisarna
	

	[bookmark: _Hlk97278630]
	Podpora vodenja projekta je namenjena koordinaciji vsebinskih, administrativnih, finančnih in pravnih nalog, managementu in strateškim študijam, zunanji pomoči, promociji, informiranju in vodenju projekta. 
V okviru naloge bo zagotovljena pomoč pri delovanju programskega in projektnega sveta ter skupine. Zagotovljena bo promocija in informiranje na projektu.
	V letu 2022 je potrebna vzpostavitev projektne pisarne, in sicer z izvedbo izbire zunanjega izvajalca preko javnega naročila, zato so v letu 2022 potrebna tehnična zagotovila za izvedbo in zagon projekta, in sicer v finančnem, javnonaročniškem in kadrovskem vidiku. 

Potrebno bo zagotoviti tudi imenovanja sodelujočih v skupine.

Pri promociji in informiranju bo treba zagotoviti primarno nujne označitve projekta (npr. panoji, označevanje dokumentov itd.) ter izbrati zunanjega izvajalca preko javnih naročil za izvedbo teh nalog.

	C.
	Razvojne in strokovno tehnične naloge v projektu Zeleni slovenski lokacijski okvir

	GI
	Namen naloge je zagotoviti nemoteno izvedbo nalog, načrtovanih v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir. Nalogo bo izvajal GIS za Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za prostor, graditev in stanovanja. Naloga zajema: strokovno-tehnično podporo; izdelavo in vzdrževanje sistema za spremljanje in izvedbo kontrole podatkov; izvedbo analize stanja občinskih prostorskih podatkov; kontrolo kakovosti rezultatov nalog, izvedenih v projektu Zeleni slovenski lokacijski okvir; izvedbo preverbe obstoječih metodologij in oblikovanje končnih metodologij, potrebnih za izvedbo nalog v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir; pripravo gradiv in izvedbo izobraževalnih seminarjev; spremljanje in kontrolo pri digitalizaciji podrobnih izvedbenih prostorskih aktih; podporo delovanju območnih centrov.
	V letu 2022 se bodo začele aktivnosti, potrebne za vzpostavitev območnih centrov. Pripravljena bodo gradiva in izveden bo izobraževalni seminar ter nudena bo podpora delovanju območnih centrov.

Izvajale se bodo aktivnosti pri projektu »Geoinformacijska podpora za umeščanje investicij v prostor – 1. faza« (analiza stanja prostorskih podatkov 12 občin, spremljanje in kontrola pri digitalizaciji podrobnih izvedbenih prostorskih aktov, kontrola kakovosti rezultatov, aktivnosti za potrebe preverba obstoječih metodologij in oblikovanje končnih metodologij, potrebnih za izvedbo nalog v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir). Izdelana bo zasnova sistema za spremljanje in izvedbo kontrole podatkov ter potrebna bo zagotovitev strokovno-tehnične podpore.

Načrtuje se dvoletna pogodba za leti 2022 in 2023.






Zeleni slovenski lokacijski okvir (GreenSLO4D) – finančni del

	 
	 
	Ukrep
	Proračunska postavka
	Program 2022 v EUR
	Od tega za GI javna služba v EUR
	Od tega za GI javno pooblastilo v EUR

	[bookmark: RANGE!A3]A.
	Vsebinske naloge Geodetske uprave GreenSLO4D

	I.
	Infrastruktura za prostorske informacije
	 2550-22-0013
	221463, 221082
	102.649
	0
	0

	II.
	Državni koordinatni sistem
	 2550-22-0013
	221463, 221082
	30.000
	30.000
	0

	III.
	Državni topografski sistem
	 2550-22-0013
	221463, 221082
	387.000
	45.000
	70.000

	IV.
	3D Kataster
	 2550-22-0013
	221463, 221082
	200.000
	0
	100.000

	V.
	Množično vrednotenje nepremičnin
	 2550-22-0013
	221463, 221082
	0
	0
	0

	B. 
	Horizontalne naloge GreenSLO4D

	I.
	Skupna geoinformacijska infrastruktura
	 2550-22-0013
	221464, 221082
	350.000
	0
	0

	II.
	Podpora vodenju projektov – projektna pisarna
	 2550-22-0013
	221464, 221082
	96.078
	0
	0

	C.
	Naloge na projektu GreenSLO4D, ki jih izvaja GIS za Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

	I.
	Razvojne in strokovno tehnične naloge v projektu Zeleni slovenski lokacijski okvir v letu 2022
	 2550-22-0013
	221460,
221082 
	158.280
	158.280
	0

	Skupaj:
	
	
	
	1.324.007
	233.280
	170.000
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